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Załącznik nr 9 do SWZ


Opis techniczny przedmiotu zamówienia – propozycje wykonawcy

Dot. postępowania pn.: „Zakup koparko - ładowarki”

Oświadczam, że oferowana koparko – ładowarka marki  …………., wyprodukowana w 2026 roku, spełnia niżej podane wymagania i parametry.
	
Lp.
	
Parametry i wymagania minimalne określone przez Zamawiającego
	Wartości parametrów oferowanej koparko - ładowarki 
Spełnia wymagania:
TAK/ NIE
lub uzupełnić dane

	I.
	II.
	III.

	1.
	Silnik o mocy min. 80kW 
	TAK / NIE
…………………………………………………


	2.
	Pojemność silnika min. 3,6 l
	TAK / NIE
…………………………………………………


	3.
	Norma emisji spalin min. Stage V
	TAK / NIE

	4.
	Sterowanie ramieniem ładowarkowym i koparkowym za pomocą dżojstików
	TAK / NIE

	5.
	Koła przednie w rozmiarze min. 400/70-20”
	TAK / NIE
…………………………………………………


	6.
	Koła tylne min. 480/80-26”
	TAK / NIE
…………………………………………………


	7.
	Skrzynia biegów typu auto shift 6 biegów przód, 4 biegi tył z blokadą zmiennika momentu
	
TAK / NIE

	8.
	Automatyczna blokada mostu napędowego
	TAK / NIE

	9.
	Silnik, skrzynia biegów oraz mosty napędowe wyprodukowane przez producenta maszyny
	
TAK / NIE

	10.
	Łyżka ładowarkowa otwierana o poj. min. 1,2m3 wyposażona w widły do palet
	TAK / NIE
…………………………………………………


	11.
	Łyżki koparkowe o szer. min. 400 mm, min. 600 mm i skarpowa uchylna hydraulicznie o szer. min. 1500 mm montowane na szybkozłączu
	TAK / NIE
…………………………………………………

	12.
	Hydrauliczny przesuw tylnego ramienia
	TAK / NIE

	13.
	Układ hydrauliczny o przepływie oleju min. 160 l/min i ciśnieniu min. 250 bar
	TAK / NIE
…………………………………………………


	14.
	Instalacja hydrauliczna do młota oraz łyżki skarpowej uchylnej
	TAK / NIE

	15.
	Szybkozłącze ładowarkowe hydrauliczne z widłami
	TAK / NIE

	16.
	Klimatyzacja i fabryczny immobiliser
	TAK / NIE

	17.
	Fotel pneumatyczny podgrzewany
	TAK / NIE

	18.
	Fabryczny system telemetrii z funkcją lokalizacji maszyny
	TAK / NIE

	19.
	Gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, instrukcja obsługi w języku polskim oraz certyfikat CE
	TAK / NIE

	20.
	Gwarancja fabryczna co najmniej 36 miesięcy (Zamawiający przewiduje przebieg maszyny do 400 godzin rocznie)
	TAK / NIE
…………………………………………………

	21.
	Dostawa do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy 
	TAK / NIE

	22.
	Termin dostawy do 14 dni od dnia podpisania umowy 
	TAK / NIE

	23.
	Przeszkolenie operatorów Zamawiającego przez Wykonawcę
	TAK / NIE
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