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Opis techniczny przedmiotu zamówienia – propozycje wykonawcy

Dot. postępowania pn.: „Zakup koparko-ładowarki”

	Lp.
	Parametry i wymagania minimalne określone przez Zamawiającego

	1.
	Silnik o mocy min. 80kW 

	2.
	Pojemność silnika min. 3,6 l

	3.
	Norma emisji spalin min. Stage V

	4.
	Sterowanie ramieniem ładowarkowym i koparkowym za pomocą dżojstików

	5.
	Koła przednie w rozmiarze min. 400/70-20”

	6.
	Koła tylne min. 480/80-26”

	7.
	Skrzynia biegów typu auto shift 6 biegów przód, 4 biegi tył z blokadą zmiennika momentu

	8.
	Automatyczna blokada mostu napędowego

	9.
	Silnik, skrzynia biegów oraz mosty napędowe wyprodukowane przez producenta maszyny

	10.
	Łyżka ładowarkowa otwierana o poj. Min. 1,2m3 wyposażona w widły do palet

	11.
	Łyżki koparkowe o szer. min. 400 mm, min. 600 mm i skarpowa uchylna hydraulicznie o szer. min. 1500 mm montowane na szybkozłączu

	12.
	Hydrauliczny przesuw tylnego ramienia

	13.
	Układ hydrauliczny o przepływie oleju min. 160 l/min i ciśnieniu min. 250 bar

	14.
	Instalacja hydrauliczna do młota oraz łyżki skarpowej uchylnej

	15.
	Szybkozłącze ładowarkowe hydrauliczne z widłami

	16.
	Klimatyzacja i fabryczny immobiliser

	17.
	Fotel pneumatyczny podgrzewany

	18.
	Fabryczny system telemetrii z funkcją lokalizacji maszyny

	19.
	Gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, instrukcja obsługi w języku polskim oraz certyfikat CE

	20.
	Gwarancja fabryczna co najmniej 36 miesięcy (Zamawiający przewiduje przebieg maszyny do 400 godzin rocznie)

	21.
	Dostawa do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy 

	22.
	Termin dostawy do 14 dni od dnia podpisania umowy 

	23.
	Przeszkolenie operatorów Zamawiającego przez Wykonawcę
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